
[image: image2.png]Doplnéni motorového oleje (modely s dieselovim motorem)

Die nasledujictho pfehledu si miZete zvolit
olej spravné viskozity ACEA/SAE pro své
vozidlo:

ACEA A3B3 G840

ACEA A1BT 530 ACEA A2B3 5W-40

ACEA A3B3 10W-30

£A A383 10040

POZNAMEKA: Pouzivani olejd, které nemaji
poZadovanou viskozitu, miZe mit nepfiznivy
vliv na spotfebu paliva.

348 varma

Aditiva motorového oleje

V&% viiz nevyZaduje piiddvani 2adnych aditiv
do oleje. Aditiva mohou negativné ovlivnit
funkei a Zivotnost motoru nebo pfevodovky.
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